**РОСРЕЗИНОТЕХНИКА**



АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 403.

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 544-85-03, ТЕЛ/ФАК: 8 (495) 664-29-78 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 544-85-03

E-MAIL: [rosrez@mail.ru](mailto:rosrez@mail.ru) HTTP: [www.rosrez.ru](http://www.rosrez.ru)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ SELFLEX KIVILCIM ТУРЦИЯ ДЛЯ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ** | | | | | | | | | | | |
| **Тип соединения** | | **Предел прочности ленты на разрыв** | | **Толщина ленты мм.** | | | **Минимальный диаметр барабана мм.** | | | **Диаметр стержня шарнира мм.** | |
| MR01x60 | | 17 кН/м | | 1.5 - 3.2 мм | | | 50 мм | | | 2.0 мм | |
| MR01x80 | | 17 кН/м | | 1.5 - 3.2 мм | | | 50 мм | | | 2.0 мм | |
| MR01x100 | | 17 кН/м | | 1.5 - 3.2 мм | | | 50 мм | | | 2.0 мм | |
| MR02x60 | | 28 кН/м | | 3.2 - 5.5 мм | | | 70 мм | | | 3.6 мм | |
| MR02x80 | | 28 кН/м | | 3.2 - 5.5 мм | | | 70 мм | | | 3.6 мм | |
| MR02x100 | | 28 кН/м | | 3.2 - 5.5 мм | | | 70 мм | | | 3.6 мм | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОВОЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ SELFLEX ТУРЦИЯ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОНВЕЙРНЫХ ЛЕНТ** | | | | | | | | | | | |
| **Тип соединения** | | **Стандартные размер мм.** | | **Толщина ленты мм.** | | | **Мин Ø вала, мм** | | | **Материал** | |
| SR01 | | 200, 800, 1000 | | 1,5-2,5 | | | 25 | | | SS | |
| SR07 | | 200, 800, 1000 | | 2,5-3,2 | | | 35 | | | SS | |
| SR15 | | 300, 600, 800 | | 3,2-4,5 | | | 100 | | | SS | |
| SR25 | | 300, 600, 800 | | 4,5-5,6 | | | 150 | | | SS | |
| SR27 | | 300, 600, 800 | | 5,6-7 | | | 200 | | | SS | |
| SR35 | | 300, 600, 800 | | 7-8 | | | 250 | | | SS | |
| SR45 | | 300, 600, 800 | | 8-9,5 | | | 300 | | | SS | |
| TR01-Y | | 300 | | 1,5-3,0 | | | 50 | | | SS | |
| TR02-Y | | 300 | | 3,0-4,0 | | | 75 | | | SS | |
| TR01-YU | | 300 | | 1,5-3,0 | | | 50 | | | SS | |
| TR01-DU | | 300 | | 1,0-2,5 | | | 75 | | | SS | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ SELFLEX ТУРЦИЯ ДЛЯ КОНВЕЙЕОНЫХ ЛЕНТ** | | | | | | | | | | | |
| **Ширина ленты, мм** | **Тип замка** | | **BR10** | | **BR11** | **BR12** | | **BR20** | **BR21** | | **BR30** |
|  | Толщина ленты, мм | | 5-8 | | 7-10 | 8-12 | | 8-15 | 12-20 | | 15-30 |
|  | Минимальный диаметр вала, мм | | 250 | | 300 | 400 | | 400 | 700 | | Более 700 |
| 300  400  500 | Необходимое  кол-во болтов  для указанной ширины ленты | | 10  13  15 | | 8  10  12 | 8  10  12 | | …  9  10 | …  …  9 | | …  …  … |
| 500  600  650 |  | | 16  20  22 | | 13  16  17 | 13  16  17 | | 11  14  15 | 10  13  14 | | 10  13  14 |
| 700  750  900 |  | | 23  25  30 | | 18  20  24 | 18  20  24 | | 16  17  21 | 15  16  19 | | 15  16  19 |
| 1050  1200  1500  1800 |  | | 35  40  50  60 | | 28  32  40  48 | 28  32  40  48 | | 24  28  35  42 | 22  26  32  39 | | 21  24  30  36 |
| **По отдельному заказу может быть произведена поставка специального инструмента и расходные материалы SELFLEX для установки стыков на конвейерные ленты (шаблон, профессиональный шуруповерт, маркер, нож и т.д.)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |