**РОСРЕЗИНОТЕХНИКА**



 АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 403.

 ТЕЛЕФОН: 8 (495) 544-85-03, телефон/факс: 8 (495) 664-29-78 моб.телефон: 8 (925) 544-85-03

 E-MAIL: rosrez@mail.ru HTTP: [www.rosrez.ru](http://www.rosrez.ru)

|  |
| --- |
| **ОПРОСНЫЙ ЛИС НА ГРОХОТЫ** |
| **Показатели** | **Величина** |
| **Технические характеристики грохотов** | Исполнение: стационарный, передвижной, подвесной. |  |
| Тип грохота: инерционный, самобалансный, колосниковый. |  |
| Габаритные размеры без привода мм. |  |
| Производительность т/ч. |  |
| Мощность двигателя кВт. |  |
| Размер просеивающей поверхности мм. |  |
| Размер ячеек сит мм. |  |
| Размер исходного материала мм. |  |
| Режим работы (периодический, непрерывный) |  |
| Насыпной плотностью т/м3 . |  |
| **Сведения о материале** | Наименование материала |  |
| Твердость: HV, НRСэ, Моосу, Брюнелю, ШоруА. |  |
| Дополнительные сведения о материале: токсичность, химическая агрессивность, гигроскопичность, взрывоопасность, образованность |  |
| Максимальный размер частиц, мм |  |
| Температура С. |  |
| **Условия работы грохота** | На открытом воздухе, в отапливаемом, не отапливаемом помещении |  |
| Диапазон температур окружающего воздуха, град. |  |
| Влажность окружающего воздуха, % |  |
| Содержание пыли в зоне расположения электродвигателя г/м3 |  |
| **Дополнительные требования заказчика** |  |  |
| **ЗАКАЗЧИК** |  |
| **АДРЕС** |  |
| **ТЕЛЕФОН** |  |
| **E-MAIL** |  |
| **СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРОХОТА В ДСК** |