
**РОСРЕЗИНОТЕХНИКА**



АДРЕС: 143983, Московская область, г.Балашиха, микрорайон Керамик, ул.Керамическая 2А, офис 403.

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 544-85-03, телефон/факс: 8 (495) 664-29-78 моб.телефон: 8 (925) 544-85-03

E-MAIL: [rosrez@mail.ru](mailto:rosrez@mail.ru) HTTP: [www.rosrez.ru](http://www.rosrez.ru)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ СМД-109, СМД-109А** | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Номер чертежа** | **Масса, кг.** | **Материал** |
| 1 | Щека в сборе | 1049002000-10 | 5632 |  |
| 2 | Вал эксцентриковый | 1049002001 | 535 |  |
| 3 | Стакан правый | 4825404100-01 | 127 | 35Л |
| 4 | Стакан левый | 4825404200-01 | 128 | 35Л |
| 5 | Крышка стакана | 1049002004 | 35 | 35Л |
| 6 | Крышка щеки | 1049002006 | 37 | 35Л |
| 7 | Плита дробящая подвижная | 4844902016 | 520 | 110Г13Л |
| 8 | Плита дробящая неподвижная | 4844900002 | 483 | 110Г13Л |
| 9 | Клин верхний правый | 4844900004 | 60 |  |
| 10 | Клин верхний левый | 4844900005 | 60 |  |
| 11 | Клин нижний правый | 4816800002 | 18 |  |
| 12 | Клин нижний левый | 4816800003 | 18 |  |
| 13 | Плита распорная | 4844900006 | 140 |  |
| 14 | Клин крепления подвижной плиты | 1049002014 | 10,3 | 35ГЛ |
| 15 | Клин крепления подвижной плиты | 1049002015 | 13,2 | 35ГЛ |
| 16 | Станина | 1049011000 | 3900 |  |
| 17 | Шкив ф 1071.4-0.66 | 1049002011 | 715 |  |
| 18 | Шкив эл. двигателя ф326.4-0.36 | 4844905001 | 67 |  |
| 19 | Ограждение привода | 4844910000 | 105,016 |  |
| 20 | Бункер | 1070009000 | 125 |  |
| 21 | Кольцо | 4844902011 | 8 | 45,40Х |
| 22 | Кольцо | 4825408002 | 7,5 | 45,40Х |
| 23 | Втулка | 4844902014 | 6,5 | 45,40Х |
| 24 | Подшипник | 3004244 | 77 |  |
| 25 | Подшипник | 13636 | 106 |  |
| 26 | Манжета 1.2-220х260-2 |  | 0,4 |  |
| 27 | Манжета 1.2-270х320-2 |  | 0,6 |  |
| 28 | Кольцо резиновое | 4825402009 | 0,88 |  |
| 29 | Ползун | 1048903302 | 127 | 35Л |
| 30 | Винт | 4844803004 | 21 | 45,40Х |
| 31 | Гайка специальная левая | 4816800036 | 3,2 | ст 3 |
| 32 | Гайка специальная правая | 4816800035 | 3,2 | ст 3 |
| 33 | Клин регулировочный | 1048903009 | 54 | 35Л |
| 34 | Тяга пружины | 4844809000 | 17,5 |  |
| 35 | Пружина | 4824400006 | 29,9 |  |